**报价单**

|  |  |
| --- | --- |
| **车辆类别** | 集装箱骨架半挂车 |
| **配 置** | 长宽：12000mm×2550mm   1. 配置：大梁高500mm、上翼板10mm、下翼板10mm、腹板：6mm 。(材质高强板） 2. 横梁G型折弯件，底板4.0mm平板。边梁14#槽钢，悬挂：机械悬挂。 3. 厂配广东惠州富华桥13T车桥2根   4、钢圈9.0标准9.20-20 8只，朝阳三包轮胎12R22.5真空8条  5、28T外置支腿，1个工具箱。   1. 刹车气室6双大气室，三桥同步刹车阀。 2. 牵引销：90#活，厢子尺寸12米X2.8米X2.8米 3. 全车LED灯，电路接头7孔插座（24V）   9、其他标配，车辆颜色待定，含凯卓立液压尾板。 |
| **报价** | **元 （含税、运输、上牌）** |

公司名称：（盖章）

日期：