附件

一、气体灭火装置参数

型号规格：GQQ120/2.5-QL

灭火剂充装量：114kg

贮存压力：2.5MPa

执行标准：GB16670-2006

装置应用方式：全淹没

使用有效期：5年

二、检测服务要求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **服务要求** | **备注** |
| 1 | 严格按照技术规范要求及国家相关标准、规定进行5个气瓶的检测工作 | / |
| 2 | 对检测过程中损耗的七氟丙烷气体进行补充 | 数量以实际结算 |
| 3 | 出具国家质监部门颁发认可质量保证程序书及公安消防部门认可的检测资质文件及报告，并盖检测部门公章 | / |
| 4 | 所有七氟丙烷气瓶经维修充气及检测后，须进行重新喷漆，罐体拓印新钢印。 | / |
| 5 | 按照原系统结构方式安装到位并调试正常，一应工具服务方自带。负责安装调试过程产生垃圾的清运 | / |
| 6 | 含转运及人工费用 | / |